ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА

1. РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЖИЛОГО ФОНДА

 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
	1.1.
	Строительные конструкции
	Системы вентиляции
	Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах и устранение засоров


	По мере не​обходимости, но не реже 1 раза в год

	
	
	Фундаменты и стены
	Заделка щелей и трещин, устранение прова​лов, ремонт просевшей отмостки до 5% от общей протяженности на доме в год
	по мере необходимости

	
	
	Проведение регулярных осмотров строительных конструкций и контроль за их состоянием
	2 раза в год

	1.2.


	Мусоропроводы


	Профилактический осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола и загрузоч​ного клапана


	2 раза в ме​сяц 

и по заявкам

	
	
	Удаление мусора из мусороприемных камер
	________раз в неделю

	
	
	Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды)
	2 раза в год

	
	
	Дезинфекция загрузочных клапанов
	По графику

	1.3.


	Придомовая территория


	Подметание свежевыпавшего снега на асфаль​тированной придомовой территории
	ежедневно, кроме воскресенья

	
	
	Подметание асфальтированной территории
	ежедневно, кроме субботы, воскресенья

	
	
	Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда)
	по мере необходимости

	
	
	Очистка асфальтированной территории от на​леди  
	по мере необходимости

	
	
	Сметание снега со ступеней и площадок
	ежедневно, кроме воскресенья

	
	
	Перекидывание снега и скол льда (50% ас​фальтированной территории)
	1 раз в 2 суток

	
	
	Уборка крупного мусора с придомовой терри​тории, вывоз мусора
	по мере необходимости

	
	
	Покос травы и очистка граблями газонов
	по мере необходимости

	
	
	Очистка урн от му​сора
	Ежедневно

	1.4.


	Инженерные коммуникации


	Системы ГВС, ХВС, отопле​ния, канализа​ции
	Ликвидация порывов, подтеканий трубопро​водов, запорной арматуры, отопительных приборов, подчеканка растру​бов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов
	по мере не​обходимости 

и по заявкам

	
	
	Системы ГВС, ХВС, отопления, канализа​ции
	Замена аварийных участков трубопроводов  в объеме 1% от об​щей протяженности системы дома в год
	по мере не​обходимости

	
	
	Системы ГВС, ХВС, отопле​ния, канализа​ции


	Проведение технического осмотра систем в технических подвалах
	2 раза в ме​сяц 

	
	
	
	Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры
	1 раз в месяц

	
	
	Системы ХВС, ГВС, отопле​ния, канализа​ции, вентиля​ции
	Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием
	по мере поступления заявок

	
	
	Системы ГВС, отопления
	Контроль параметров теплоносителя
	По мере необходимости

	
	
	Системы ХВС, ГВС, отопле​ния
	Снятие показаний общедомовых приборов учета и проверка их исправности
	1 раз в месяц

	
	
	Система ВДГО общего пользования
	Техническое обслуживание системы ВДГО общего пользования.
	Не реже 1 раза в 3 года.

	
	
	Система элек​троснабжения
	Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соеди​нений, частичный ремонт.)
	2 раза в год и по мере                            не​обходимости

	
	
	
	Ревизия ВРУ
	2 раза в год и по мере                            не​обходимости

	
	
	
	Ревизия, ремонт осветительной электросети
	2 раза в год и по мере                            не​обходимости

и по заявкам

	
	
	
	Ревизия, ремонт осветительной арматуры ос​вещения общего имущества.
	2 раза в год и по мере                            не​обходимости

	
	
	
	Очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора
	2 раза в год и по мере                             не​обходимости

	
	
	
	Осмотр магистральных (внутридомовых) ка​белей, проводов, ревизия контактных соеди​нений в протяжных и осветительных распредкоробках
	2 раза в год и по мере                              не​обходимости

	
	
	Проведение регулярных осмотров инженерных коммуникаций и  контроль за их состоянием
	2 раза в год

	1.5.
	Места общего пользования
	Лестничные площадки и марши
	Подметание лестничных площадок и маршей


	3 раза в не​делю, график

	
	
	
	Мытье лестничных площадок и маршей
	1 раз в месяц, график

	
	
	
	Обметание пыли с потолков, мытьё окон, подоконников
	2 раза в год

	
	
	
	Влажная протирка стен окрашенных масляной краской, оконных ограждений отопительных приборов, подоконников, почтовых ящиков
	2 раза в год

	
	
	Входные крыльца
	Очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу
	1 раз в месяц

	
	
	
	Дератизация, дезинсекция
	По мере поступления заявок


2. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

	2.1.


	Строительные конструкции


	Кровля


	Очистка кровель от посторонних предметов и мусора
	май- август

	
	
	
	Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли не зависимо от материала кровли
	май- август

и по заявкам

	
	
	
	Ремонт и укрепление парапетных ограждений, укрепление зонтов, дефлекторов
	один раз в

год

	
	
	Перекрытия фундаментов и стены подвалов
	Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопроводов через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций
	май-сентябрь

	
	
	Стены
	Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя)
	май-сентябрь

	
	
	Фундаменты и стены подвалов
	Надёжное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций.
	май-сентябрь

	
	
	Полы, стены


	Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных  ограждений.
	по мере необходимости

и по заявкам

	
	
	Окна
	Остекление, ремонт и укрепление оконных рам входящих в общее имущество.
	По мере необходимости

	
	
	Двери
	Ремонт и укрепление входных дверей, , входящих в общее имущество.
	май-сентябрь

	
	
	Лестничные клетки
	Косметический ремонт лестничных клеток
	1 раз в 5 лет

	2.2.


	Инженерные коммуникации


	Система отопления
	Проведение гидропневматической промывки в соответствии с инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду.
	май- сентябрь

	
	
	
	Гидравлические испытания системы отопления в согласно договора с ресурсоснабжающей организацией.
	май- сентябрь

	
	
	Система отопления, ГВС, ХВС
	Ремонт, смена прокладок и сальников уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек на общих системах.
	один раз в год и по мере необходимости

	
	
	Система ГВС
	Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам – падающего и циркуляционного трубопроводов.
	май- сентябрь

	
	
	Система отопления, ГВС, ХВС


	Врезка штуцеров, воздушников, спускников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости
	май- сентябрь

	
	
	
	Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта, замена фланцевых соединений
	май- сентябрь

	
	
	
	Мелкий ремонт тепловой изоляции
	май- сентябрь

	
	
	Система ХВС
	Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) из поливочной системы.
	октябрь

	2.3
	Придомовая территория
	Очистка отмосток от мусора и растительности
	по мере необходимости 


3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ

	№ п/п
	Системы
	Составляющие
	Наименование работ\услуг
	Период выполнения

	3.1.


	Придомовая территория


	Рыхление снега, уборка придомовой территории
	март-апрель

	
	
	Подрезка деревьев и кустарников, вывоз 
	май-июнь

	
	
	Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хоз. бытовых площадок, скамеек, урн.
	июнь-июль

	
	
	Проведение субботников с собственниками жилых и не жилых помещений
	апрель-июнь

и по заявкам

	3.2.
	Инженерные коммуникации


	Система отопления
	Консервация систем центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода)
	После окончания отопительного периода.

	
	
	Ливневая канализация
	Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период
	Февраль-март

	
	
	Водоснабжение и канализация
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы. (ревизия запорной арматуры)
	май-июнь

	3.3.
	Строительные конструкции


	Фундаменты и стены
	Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации.
	март- апрель

	
	
	Козырьки над подъездами
	Очистка козырьков от снега, наледи и мусора
	май


 В состав услуг и работ по содержанию общего имущества не входят:

а) содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования; 

б) утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования; 

в) уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственниками соответствующих земельных участков.
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